**采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能参数 |
| 1 | 索尼（SONY） Alpha 7S III  机身 | 1套 | 主要功能：  全画幅微单数码相机 4K超高清 单机身，4K,120P高帧率视频，支持自动对焦，759个相位检测对焦，5轴防抖，1210万像素+全画幅。  产品构成：  曝光控制：标准ISO感光度，ISO 100-102400；  电源参数：电池型号NP-FZ100，外接电源支持外接电源，电池类型 锂离子电池，  存储参数：存储介质SD卡，SDHC卡，SDXC卡；  拍摄性能：连拍速度；  基本参数：型号Alpha 7S III；  产品净重（g）：约614g（仅机身）；  有效像素：1210万；  传感器类型：CMOS；  产品尺寸：长128.9mm；宽96.4mm；高77.5mm；  接口：HDMI；  取景器类型：电子取景器；  液晶屏类型：触摸屏； |
| 2 | SONY 索尼变焦镜头 G大师镜头 FE24-70 F2.8 GM 二代 | 1套 | 品牌：索尼(SONY)；  型号：FE 24-70mm F2.8 GM；  适用机型：微单镜头；  镜头卡口：索尼卡口；  镜头类型：变焦镜头；  镜头画幅：全画幅；  用途：人物摄影,风景摄影,旅游摄影；  防抖功能：不支持；  广角：变焦；  遮光罩：有；  滤镜口径：82mm；  光圈叶片数：9片；  镜头尺寸：87.6mm 镜头重量：886克； |
| 3 | 猛玛(MOMA)高清无线图传小玛400S PRO | 1套 | 产品类别：无线图传模块  主要性能：接口：HDMI，SDI，Type-C；  适用机型：通用其他特点：低延时；  主要性能 接口：HDMI，SDI，Type-C；  重量：192g；  尺寸：112\*65\*23.5mm；  电压：6-16V；  功耗：11W；  视频格式：480p，576p，720p，1080i，1080p；  适用机型：通用；  其他特点：低延时； |
| 4 | 嘉视影4K19.5寸（8路）直播一体机9800PLUS | 1套 | 输入 四路全高清HDMI或SDI视频输入，支持1080P,25P,30P,50P,60P等所有格式  场景 支持2.5维虚拟场景搭建，实时更换  字幕 支持添加字幕，制作字幕模板，随意更换字幕；  键色 多路高品质全高清色键抠像，支持蓝背,绿背;支持YRGB专业曲线调色；  CPU intel酷睿i5- 10400F；  主板 华硕Z490-H；  内存 海盗船DDR4 32G；  屏幕 19.5寸大屏；  固态 金土顿500固态；  采集卡 4路HDMI+ 4路SDI；  导播键盘 内置专业导播键盘，支持摇杆；  直播 支持3路RTMP地址推流+2路外部输出延迟时间，分辨率可调；  拉流 接收多路直播流；  组合 多窗口组合显示，画中画显示；  控制 导播键盘或手机均可控制；  录制 可录制多种格式视频，如MPEG2, AVI, MPEG4等格式，码率，分辨率可实时进行调整 |