**采购需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 功能参数 |
| 1 | 索尼（SONY） Alpha 7S III  机身 | 1套 | 主要功能：全画幅微单数码相机 4K超高清 单机身，4K,120P高帧率视频，支持自动对焦，759个相位检测对焦，5轴防抖，1210万像素+全画幅。产品构成：曝光控制：标准ISO感光度，ISO 100-102400；电源参数：电池型号NP-FZ100，外接电源支持外接电源，电池类型 锂离子电池，存储参数：存储介质SD卡，SDHC卡，SDXC卡；拍摄性能：连拍速度；基本参数：型号Alpha 7S III；产品净重（g）：约614g（仅机身）；有效像素：1210万；传感器类型：CMOS；产品尺寸：长128.9mm；宽96.4mm；高77.5mm；接口：HDMI；取景器类型：电子取景器；液晶屏类型：触摸屏； |
| 2 | SONY 索尼变焦镜头 G大师镜头 FE24-70 F2.8 GM 二代 | 1套 | 品牌：索尼(SONY)；型号：FE 24-70mm F2.8 GM； 适用机型：微单镜头；镜头卡口：索尼卡口；镜头类型：变焦镜头；镜头画幅：全画幅；用途：人物摄影,风景摄影,旅游摄影； 防抖功能：不支持； 广角：变焦；遮光罩：有； 滤镜口径：82mm；光圈叶片数：9片；镜头尺寸：87.6mm 镜头重量：886克； |
| 3 | 猛玛(MOMA)高清无线图传小玛400S PRO | 1套 | 产品类别：无线图传模块主要性能：接口：HDMI，SDI，Type-C；适用机型：通用其他特点：低延时；主要性能 接口：HDMI，SDI，Type-C；重量：192g；尺寸：112\*65\*23.5mm；电压：6-16V；功耗：11W；视频格式：480p，576p，720p，1080i，1080p；适用机型：通用；其他特点：低延时； |
| 4 | 嘉视影4K19.5寸（8路）直播一体机9800PLUS | 1套 | 输入 四路全高清HDMI或SDI视频输入，支持1080P,25P,30P,50P,60P等所有格式场景 支持2.5维虚拟场景搭建，实时更换字幕 支持添加字幕，制作字幕模板，随意更换字幕；键色 多路高品质全高清色键抠像，支持蓝背,绿背;支持YRGB专业曲线调色；CPU intel酷睿i5- 10400F；主板 华硕Z490-H；内存 海盗船DDR4 32G；屏幕 19.5寸大屏；固态 金土顿500固态；采集卡 4路HDMI+ 4路SDI；导播键盘 内置专业导播键盘，支持摇杆；直播 支持3路RTMP地址推流+2路外部输出延迟时间，分辨率可调；拉流 接收多路直播流；组合 多窗口组合显示，画中画显示；控制 导播键盘或手机均可控制；录制 可录制多种格式视频，如MPEG2, AVI, MPEG4等格式，码率，分辨率可实时进行调整 |